NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "Naujoji pilaitė"

Objektas: M. Jankaus g. 12 Vilnius

Problema: Eksplotuojamos terasos darbai

Sprendimas: Eksplotuojamos terasos remonto darbai

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esamo turėklo bei terasų skiriamosios tvorelės demontavimas išsaugant turėklą | m | 67 |
| 2 | Parapeto skardos demontavimas | m | 105 |
| 3 | Šiukšlių nuleidimo latako įrengimas, demontavimas, nuoma | m | 21 |
| 5 | Esamos betoninės dangos išardymas nuledžiant šiukšles žemyn | m2 | 130 |
| 6 | Ventiliuojamo fasado apatinės dalies ardymas | m2 | 21 |
| 7 | Drenažinės membranos demontavimas, utilizacija | m2 | 130 |
| 8 | Lietaus rinktuvų (įlajų) su užspaudžiamu žiedu keitimas  | vnt | 2 |
| 9 | 1 sl. prilydomosios ritininės dangos klijavimas ant sutvarkyto pagrindo | m2 | 130 |
| 10 | antro sl. prilydomosios ritininės dangos klijavimas ant sutvarkyto pagrindo | m2 | 130 |
| 11 | 1 sl. prilydomosios ritininės dangos klijavimas ant parapeto dalies | m2 | 105 |
| 12 | antro sl. prilydomosios ritininės dangos klijavimas ant parapeto dalies | m2 | 105 |
| 13 | Ventiliuojamo fasado sienos dalies atstatymas užklijuojant 2sl. hidroizoliacijos | m2 | 21 |
| 21 | Parapetų apskardinimo atstatymas po parapeto dalies perklijavimo bitumine danga | m | 105 |
| 20 | Naujų atraminių padų tvorelės atramoms įrengimas | vnt | 3 |
| 20 | Turėklo bei terasų skiriamosios tvorelės sumontavimas atgal po hidroizoliacijos perklijavimo | m | 67 |
| 22 | Surenkamų 2cm storio akmens masės plytelių dangos įrengimas ant aliuminio rėmo konstrukcijos su pjedestalais |  m2 | 130 |
| 23 | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 22,88 |

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Antanas Alekna